**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
на** **поставку запчастей для транспортного средства**

1. **Объект закупки**: Поставка запчастей для транспортного средства (далее – Товар).
2. **Срок поставки Товара:** в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты заключения Контракта. По согласованию с Заказчиком Товар может быть поставлен до окончания срока поставки.
3. **Цель поставки:** Обеспечение безопасной эксплуатации транспортных средств ГБПОУ «МК № 1».
4. **Место поставки Товара, контактные лица Заказчика:** Товар должен быть поставлен по адресу:г. Москва, Ленинский проспект, д. 35 А (склад). Ответственное лицо Заказчика по Контракту – .
5. **Общие требования к поставке Товара:**
   1. Поставка Товара осуществляется со склада Поставщика до места поставки Товара силами и за счет средств Поставщика, по рабочим дням, с 9ч 00мин. до 17ч 00мин. Доставка Товара должна осуществляться в условиях, обеспечивающих его сохранность и безопасность.
   2. Поставщик должен соответствовать единым требованиям, предъявляемым к участнику закупки, в соответствии со статьей 31 Закона о контрактной системе. Заказчик устанавливает требование об отсутствии Поставщика в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
   3. За нарушение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации о запрете участия в ограничивающих конкуренцию соглашениях, осуществления ограничивающих конкуренцию согласованных действий предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 14.32 КоАП РФ и ст. 178 УК РФ.
6. **Требования к потребительским свойствам Товара:**
   1. Товар должен быть новый, не бывший в употреблении. Тара и упаковка должна соответствовать требованиям ГОСТ (тара должна быть прочной, иметь маркированный ярлык).
   2. Качество и безопасность поставляемого Товара должны отвечать установленным требованиям нормативных, технических документов и разрешительной документации на продукцию завода-изготовителя и соответствовать ГОСТ.
   3. Безопасность товара должна подтверждаться декларацией о соответствии. Поставщик должен гарантировать качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утверждёнными на данный момент, наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с российскими стандартами.
   4. Поставленный Товар не должен причинять вред здоровью человека, окружающей среде, имуществу Заказчика при использовании и хранении Товара согласно инструкции по применению.
   5. Товар допускается к перевозке при условии, что он надлежащим образом упакован в целях исключения несанкционированного доступа для изменения его потребительских свойств и показателей безопасности.
   6. Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу Товара вследствие некачественной или поврежденной упаковки.
   7. В рамках поставки Товара силами и за счет средств Поставщика должны быть оказаны сопутствующие услуги:

* установка 4-х шин на 4 диска (далее – колеса);
* накачка давления в шинах до 250 кПа;
* выполнение балансировки 4-х колес.

1. **Требования к техническим характеристикам Товара:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Товара, марка/модель, товарный знак (при его наличии) | Ед. изм. | Кол-во | Требуемая техническая характеристика Товара | Изображение |
|  | Шины IKON (NOKIAN TYRES) AUTOGRAPH SNOW 3 215/50 R17 95R XL | шт | 8 | Бренд: IKON (NOKIAN TYRES)  Модель: AUTOGRAPH SNOW 3  Ширина шины, мм: 215  Высота шины, мм: 50  Диаметр шины, мм: 17  Сезонность: Зимние  Нешипованные: да  Индекс нагрузки: 95 (до 690 кг на колесо)  Индекс скорости: R (до 170 км/ч)  Усиленность шины: XL  Применяется для установки на а/м Москвич 3е: да |  |
|  | Khomen Wheels 7x17/ 5x108 ET40 D54,1 KHW1714 (Jac/Москвич 3) F-Silver | шт | 8 | Марка, модель: Khomen Wheels KHW1714  Тип изготовления: легкосплавные литые  Посадочный диаметр: 17"  Крепеж: нет  Заглушка ступицы: да  Ширина обода: 7"  Вылет (ET): 40  DIA, мм: 54,1  Обозначение цвета диска: F-Silver  Сверловка (PCD): 108  Количество крепежных отверстий: 5  Количество спиц: не менее 10  Применяется для установки на а/м Москвич 3е: да |  |
|  | Щетки стеклоочистителя Bosch aerotwin a295s 600 мм 400 мм (комплект (набор из 2 щеток) – 1 штука) | шт | 2 | Бренд: BOSCH  Модель: aerotwin a295s  Материал: многокомпонентная резина с применением натурального каучука  Назначение: щетки очистителя лобового стекла  Длина щетки со стороны водителя, мм: 600  Длина щетки со стороны пассажира, мм: 400  Тип щетки: бескаркасная  Количество щеток в комплекте: 2 шт.  Тип крепления: кнопка (Push Button)  Применяется для установки на а/м Москвич 3е: да |  |
|  | Щетки стеклоочистителя Москвич 3 (JAC JS4) задняя OE 5205080u3400 | шт | 2 | Производитель: JAC  Назначение: щетка очистителя стекла задней двери кузова  Применяется для установки на а/м Москвич 3е: да  Артикул: 5205080U3400  Ширина, ми: 10  Высота, мм: 10  Длина, ми: 300 |  |

1. **Требования по передаче Заказчику технических и иных документов при поставке Товара:** на Товар должны быть предоставлены документы, подтверждающие его качество, инструкция по применению.
2. В соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 15.04.2021 № 61н «Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и методических указаний по их формированию и применению» для договоров, информация о которых не размещается в реестре контрактов в единой информационной системе в сфере закупок в целях оформления приемки поставленных товаров выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренной договором, применяется Акт приемки (ф.0510452).
3. **Порядок сдачи и приемки Товара:** Приемка Товара должна производиться в присутствии представителей Поставщика и Заказчика. Заказчик вправе создать приемочную комиссию для проверки соответствия Товара требованиям, установленным Контрактом и Техническим заданием. Проверка соответствия Товара требованиям, установленным Контрактом и Техническим заданием, может также осуществляться с привлечением экспертов, экспертных организаций.
4. **Поставка товара.** Осуществляется Поставщиком до места поставки Товара, указанный в п. 4 настоящего Технического задания.
5. **Требования по сроку гарантий качества Товара:** Гарантийный срок на качество Товара должен составлять не менее одного года с даты подписания обеими Сторонами усиленными квалифицированными электронными подписями Универсального передаточного документа в электронной форме, сформированного с использованием Автоматизированной информационной системы «Портал поставщиков».